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à l'aide des supports et les fixations de montage prévus dans le kit installer le dispositif d'assistance à l'orifice de sortie du cylindre récepteur hydraulique incliné vers le haut entre 25 ° et 45 ° par rapport au plan
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la valve de contrôle d'air doit être située à au moins 30 ° en dessous de la ligne de centre pour aider quand la purge du circuit hydraulique
raccorder le tuyau d'alimentation à partir de l'orifice de sortie d'asservissement du cylindre récepteur pour le 3 voies adaptateur
lors de la flexion des tuyaux de frein en forme, un grand soin doit être pris pour éviter de le déformer 
la meilleure façon d'obtenir une bonne courbe est de plier les tuyaux en douceur autour d'un mandrin de diamètre approprié
l'aide de clips existants sur le véhicule, assurez-tuyaux sont bien fixés et ne peut pas user ou d'autres composants nauséabondes
où une grande longueur de tuyauterie est dotée d'un côté du véhicule à l'autre par l'intermédiaire de la cloison, fixer le tuyau à la cloison pour éviter des vibrations
Colliers de serrage supplémentaires sont disponibles pour une utilisation le cas échéant
sur certains véhicules où l'espace est limité, il doit être utile d'utiliser banjo et boulons raccords dans les piquages ​​du cylindre servo esclave pour éviter une courbure sévère dans la conduite de frein
tuyau d'aspiration dans la ligne clapet anti-retour (le cas échéant) et les raccords 
le dispositif d'assistance doit être connectée par l'intermédiaire d'un tuyau d'aspiration, la course de la soupape de non-retour plastic situé dans l'enveloppe de servomoteur à une source de vide appropriée de la tubulure d'admission du moteur ou de la pompe à vide
sur certains véhicules le collecteur est déjà engagé et équipé d'un bouchon amovible, sinon il sera nécessaire de percer et tarauder le collecteur
trois adaptateurs multiples sont disponibles, chacune avec un pas de vis différent pour répondre diverses applications
s'adapter à l'adaptateur correspondant et le joint en cuivre et fixer le tuyau d'aspiration du kit, fixer avec l'un des colliers de serrage prévu
dans une position idéale, de préférence au plus haut point dans la course au tuyau d'aspiration, un clapet en ligne de non-retour est conseillé sur les véhicules de haute performance
couper le tuyau et raccorder les deux sections à l'unité de vanne, fixer avec clkips de serrage fournis 
veiller à ce que lorsqu'il est monté sur la flèche du clapet anti-retour est pointée vers le servo
pour protéger l'unité d'asservissement et la soupape de non-retour à partir de la contamination du carburant, en particulier sur un véhicule à moteur à essence, un piège en U doit être formée dans le trajet du tuyau à vide
il est essentiel que le tuyau d'aspiration s'incline vers le bas à partir de l'asservissement et que le piège à u est formée au-dessous du niveau de l'asservissement et le clapet anti-retour en ligne 
en faisant une boucle entre la vanne de collecteur d'admission et de non-retour de sorte que le point x est inférieure aux points de "y" et "z" sur la figure 4 
où le tuyau d'aspiration traverse le moteur sécuriser en position avec des liens en plastique 
durite sécurisé à l'asservissement avec le collier de serrage restant

démarrer le moteur et les freins à plusieurs reprises 
tandis qu'un assistant appuie sur la pédale de frein, re-vérifier les fuites de liquides en particulier lorsque de nouvelles connexions ont été faites 
essai routier du véhicule, et enfin vérifier les fuites de fluide
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