Ça n’étonnera personne, nos amis britanniques sont bien plus pragmatiques que nous. Pour s’y retrouver plus facilement, Lucas a codifié la couleur des fils dès les années 50. Du coup, ça devient un jeu d’enfant, ou presque, pour identifier les connexions qu’il s’agisse d’une Austin, d’une Triumph, d’une Jaguar, d’une Wolseley, d’une Hillman ou d’une MG.
Commençons par les grands principes et les couleurs principales :
Brun/Brown - Circuit de la batterie : toujours sous tension. Non protégé par fusible, alors faites attention à ce que vous touchez. Ce sont les fils qui vont à l'alternateur et alimentent la boîte à fusibles, le contact et les interrupteurs d'éclairage.
Violet/Purple – Circuit auxiliaire sans interrupteur : ce circuit est protégé par un fusible et fournit du courant à des éléments tels que la prise de l'allume-cigares, la malle AR et l’éclairage intérieur (tous restent sous tension quand le contact est coupé).
Blanc/White – Circuit d’allumage : mis sous tension en tournant la clé de contact, non protégé, donc assurez-vous que ces fils ne sont pas coupés. A partir du contact, ce circuit alimente la pompe à carburant électrique si le véhicule en est équipé, la bobine et fournit une alimentation après contact à la boîte à fusibles pour alimenter le circuit auxiliaire.
Vert/Green – Circuit auxiliaire : mis sous tension en tournant la clé de contact, il est protégé par un fusible et alimente les clignotants, les feux-stop, les jauges et l’essuie-glaces/lave-glace.
Rouge/Red - Feux de position et feux AR : circuits mis sous tension par le commutateur des phares, alimentent aussi l'éclairage des lampes du tableau de bord via un commutateur ou un rhéostat.
Bleu/Blue - Circuit des phares : mis sous tension par le commutateur des phares, il alimente le commutateur des feux de route/croisement qui, à son tour, alimente les phares.
Noir/Black – Circuits de masse (terre) : ces fils fournissent le chemin de retour vers le châssis. De nombreux problèmes peuvent être dus à de mauvaises connexions au châssis pour cause de corrosion ou de peinture neuve.
Tableau d’identification des fils
	[bookmark: _GoBack]Couleur principale
	Couleur secondaire
	Code
	Fonction
	Couleur 1
	Couleur 2

	Noir
	 
	B
	Tous les fils de masse
	 

	Noir
	Bleu
	BU
	Capteur de compte-tours/Compte-tours – Contact siège passager
	 
	 

	Noir
	Rouge
	BR
	Capteur de compte-tours/Compte-tours
	 
	 

	Noir
	Violet
	BP
	Sonde de température d’eau/Voyant d’alerte – Défaillance du circuit de freinage (PDWA)
	 
	 

	Noir
	Vert
	BG
	Relais/Ventilateur électrique de refroidissement – Commande d’essuie-glaces/Essuie-glaces
	 
	 

	Noir
	Vert clair
	B/LG
	Indicateur de chute de pression dans le circuit de freinage (PDWA)/Voyant d’alerte ou buzzer – Limiteur de course pour le moteur d’essuie-glace
	 
	 

	Noir
	Blanc
	BW
	Niveau de liquide de frein et Détecteur sur frein de service/Voyant d’alerte – Radio/Haut-parleurs
	 
	 

	Noir
	Jaune
	BY
	Compteur de vitesse
	 
	 

	Noir
	Orange
	BO
	Ventilateur électrique/Thermistance
	 
	 

	Noir
	Marron
	BN
	Contact ceinture de sécurité
	
	 

	Bleu
	 
	U
	Circuit de mise sous tension des phares
	 

	Bleu
	Brun
	UN
	Relais phares/Fusible phares
	 
	 

	Bleu
	Rouge
	UR
	Commodo/Codes
Fusible Codes/Code gauche lorsque les deux côtés sont séparés
	 
	 

	Bleu
	Vert clair
	U/LG
	Moteur d’essuie-glaces borne 3/Interrupteur
	 
	 

	Bleu
	Blanc
	UW
	Voyant des pleins phares
Commodo/Pleins phares
Appel de phares 
Fusible Phares/Phare droit lorsque les deux côtés sont séparés
	 
	 

	Bleu
	Jaune
	UY
	Longues portées – Interrupteur d’overdrive/Voyant
	 
	 

	Bleu
	Noir
	UB
	Fusible Codes/Code droit lorsque les deux côtés sont séparés
	 
	 

	Bleu
	Rose
	UK
	Fusible Codes/Code gauche lorsque les deux côtés sont séparés
	 
	 

	Bleu
	Gris
	US
	Fusible Phares/Phare gauche lorsque les deux côtés sont séparés
	 
	 

	Bleu
	Orange
	UO
	Fusible Codes/Code droit lorsque les deux côtés sont séparés
	 
	 

	Brun
	 
	N
	Alimentations venant de la batterie
	 

	Brun
	Bleu
	NU
	Régulateur de tension/Allumage/Interrupteur de contact
	 
	 

	Brun
	Rouge
	NR
	Batterie/Contact
	 
	 

	Brun
	Violet
	NP
	Câblage de l’alternateur
	 
	 

	Brun
	Vert
	NG
	Borne F de la dynamo ou de l’alternateur avec régulateur séparé/Borne F du régulateur
	 
	 

	Brun
	Vert clair
	N/LG
	Moteur d’essuie-glaces/Commande d’essuie-glaces
	
	

	Brun
	Blanc
	NW
	Ampèremètre – Connecteur à rupture brusque/Contacteur d’éclairage sur colonne de direction (avec repère bleu)
	 
	 

	Brun
	Jaune
	NY
	Alternateur ou dynamo/Voyant rouge contact (IGN)
Borne D de la dynamo ou de l’alternateur avec régulateur séparé/Borne D du régulateur
	 
	 

	Brun
	Noir
	NB
	Voyant lumineux d’alerte alternateur
	 
	 

	Brun
	Gris
	NS
	Relais de démarreur/Solénoïde
	 
	 

	Brun
	Orange
	NO
	Coupure diesel
	 
	 

	Vert
	 
	G
	Circuit d’alimentation des accessoires protégé par un fusible
	 

	Vert
	Brun
	GN
	Feux de recul – Contacteur moteur de chauffage
	 
	 

	Vert
	Bleu
	GU
	Sonde de température d’eau/Thermomètre
	 
	 

	Vert
	Rouge
	GR
	Commande des clignotants/Clignotants gauches
	 
	 

	Vert
	Violet
	GP
	Contacteur de feux stops/Feux stops via relais de tamisage nocturne
	 
	 

	Vert
	Vert clair
	G/LG
	Centrale clignotante/Voyant des clignotants
	 
	 

	Vert
	Blanc
	GW
	Commande des clignotants/Clignotants droits
	 
	 

	Vert
	Jaune
	GY
	Moteur de chauffage en position lente ou en vitesse unique
	 
	 

	Vert
	Noir
	GB
	Jauge à essence/Réservoir
	 
	 

	Vert
	Rose
	GK
	Fusible/Centrale clignotante
Vanne EGR
	 
	 

	Vert
	Gris
	GS
	Moteur de chauffage en position rapide
Voyant de niveau de liquide de refroidissement
	 
	 

	Vert
	Orange
	GO
	Témoin de niveau minimum d’essence – Voyant de frein à main
	 
	 

	Vert clair
	 
	LG
	Fils sortant du stabilisateur de tension pour le thermomètre, la jauge de carburant et/ou le compte-tours
	 

	Vert clair
	Brun
	LG/N
	Commande des clignotants/Centrale clignotante (borne L) – Contacteur système Danger conduite à gauche (sur certains modèles, par ex. TR6)
	 
	 

	Vert clair
	Bleu
	LG/U
	Commande clignotants/Témoin lumineux gauche – Testeur de niveau de liquide de refroidissement
	 
	 

	Vert clair
	Rouge
	LG/R
	Réservoir d’essence droit/ Interrupteur de permutation (lorsque existent deux réservoirs)
	 
	 

	Vert clair
	Violet
	LG/P
	Témoin des feux de détresse
	 
	 

	Vert clair
	Vert
	LG/G
	Commande de passage en deuxième vitesse pour les moteurs de chauffage dotés de trois vitesses
	 
	 

	Vert clair
	Blanc
	LG/W
	Indicateur de périodicité d’entretien EGR ou Catalyseur
	 
	 

	Vert clair
	Jaune
	LG/Y
	Commande clignotants/Témoin lumineux droit – Voyant pour différentiel autobloquant
	 
	 

	Vert clair
	Noir
	LG/B
	Pompe de lave-glace électrique
	 
	 

	Vert clair
	Gris
	LG/S
	Réservoir d’essence gauche/Interrupteur de permutation (lorsqu’existent deux réservoirs)
	 
	 

	Vert clair
	Orange
	LG/O
	Voyant ceinture de sécurité – Lave-glace de lunette AR
	 
	 

	Orange
	 
	O
	Essuie-glace
	 

	Orange
	Bleu
	OU
	Commutateur de la première vitesse d’essuie-glace ou de la position de balayage intermittent
	 
	 

	Orange
	Vert
	OG
	Commutateur de la deuxième vitesse d’essuie-glace
	 
	 

	Orange
	Noir
	ON
	Commutateur du retour à la position repos des balais d’essuie-glaces, ou balayage intermittent
	 
	 

	Orange
	Violet
	OP
	timer or intermittent unit to motor parking circuit
	 
	 

	Orange
	Blanc
	OW
	timer or intermittent unit to motor parking circuit
	 
	 

	Orange
	Jaune
	OY
	switch to headlamp or rear window wiper motor feed, timer or relay coil
	 
	 

	Orange
	Vert clair
	O/LG
	switch to headlamp or rear window wiper motor parking circuit timer or relay coil
	 
	 

	Orange
	Rose
	OK
	timer or relay to headlamp or rear window wiper motor feed
	 
	 

	Orange
	Gris
	OS
	timer or relay to headlamp or rear window wiper motor parking circuit
	 
	 

	Rose
	
	K
	Connecteur à rupture brusque/Contacteur d’éclairage sur colonne de direction (repère brun)
	

	Rose
	Blanc
	KW
	Résistance ballast bobine 6V/Allumeur
	 
	 

	Rose
	Rouge
	KR
	Contacteur système danger conduite à gauche (sur certains modèles, par ex. TR6)
	
	

	Violet
	Brun
	PN
	Fusible d’avertisseur/Relais d’avertisseur lorsque l’avertisseur et le fusible sont séparés – Avertisseur/Relais d’avertisseur
	 
	 

	Violet
	Bleu
	PU
	Fusible pour le dégivrage de vitre AR – Interrupteur et témoin de feux de détresse
	 
	 

	Violet
	Rouge
	PR
	Alimentation lampes de courtoisie – Eclairage de boîte à gants – Eclairage de malle AR
	 
	 

	Violet
	Vert
	PG
	Fusible pour feux de détresse
	 
	 

	Violet
	Vert clair
	P/LG
	Fusible pour désembuage
	 
	 

	Violet
	Blanc
	PW
	Contacteur de lampe de courtoisie sur pied de porte – Contacteur d’éclaireur de coffre
	 
	 

	Violet
	Jaune
	PY
	Avertisseur/Relais d’avertisseur (borne C1)
	 
	 

	Violet
	Noir
	PB
	Avertisseur ou Relais d’avertisseur (borne W1)/Commande d’avertisseur
	 
	 

	Violet
	Rose
	PK
	Dégivrage de lunette AR
	 
	 

	Violet
	Gris
	PS
	Interrupteur d’antenne électrique position haute
	 
	 

	Violet
	Orange
	PO
	Interrupteur d’antenne électrique position basse
	 
	 

	Rouge
	 
	R
	Feux de position et feux AR
	 

	Rouge
	Brun
	RN
	Feux antibrouillard – Voyants lumineux du tableau de bord à intensité variable
	 
	 

	Rouge
	Bleu
	RB
	Fusible feux antibrouillard – Allume-cigare (relié au fil Rouge-Blanc de l’ampoule)
	 
	 

	Rouge
	Violet
	RP
	Ampoule lecteur de carte/Interrupteur
	 
	 

	Rouge
	Vert
	RG
	Fusible du circuit de commande d’éclairage principal (feux de position et feux AR) – Eclaireur de carte – Connecteur à rupture brusque/Contacteur d’éclairage sur colonne de direction
	 
	 

	Rouge
	Vert clair
	R/LG
	Moteur essuie-glace borne 2
	
	

	Rouge
	Blanc
	RW
	Lampes d’éclairage du tableau de bord (ampèremètre – jauge à carburant – thermomètre – tachymètre – compte-tours…)
	 
	 

	Rouge
	Jaune
	RY
	Commande des feux antibrouillard ou Fusible pour antibrouillard AV
	 
	 

	Rouge
	Noir
	RB
	Interrupteur des feux de position (commodo à gauche) et éclaireur de plaque
	 
	 

	Rouge
	Rose
	RK
	Fusible feux de position
	 
	 

	Rouge
	Gris
	RS
	lamp failure unit to left-hand side and tail lamps
	 
	 

	Rouge
	Orange
	RO
	Fusible pour feux antibrouillard – Interrupteur des feux de position (commodo à droite) et éclaireur de plaque
	 
	 

	Gris
	 
	S
	Lève-vitre électrique
	 

	Blanc
	 
	W
	Contacteur de démarrage – Sonde de pression d’huile –Solénoïde de démarreur/Résistance ballast
	 

	Blanc
	Brun
	WN
	Sonde de pression d’huile vers témoin ou manomètre – Relais de démarrage/Sonde de pression d’huile
	 
	 

	Blanc
	Bleu
	WU
	Commande de démarrage/Solénoïde du démarreur – Allumeur électronique/Résistance
	 
	 

	Blanc
	Rouge
	WR
	Solénoïde de démarreur/Contact d’allumage borne 1- Relais de démarrage
	 
	 

	Blanc
	Violet
	WP
	Pompe à essence n°1 (ou droite) à l’interrupteur de permutation
	 
	 

	Blanc
	Vert
	WG
	Pompe à essence n°2 (ou gauche) à l’interrupteur de permutation
	 
	 

	Blanc
	Vert clair
	W/LG
	Moteur d’essuie-glaces/Commande
	 
	 

	Blanc
	Jaune
	WY
	Résistance ballast pour la bobine 6 V ou Bobine ou Solénoïde du démarreur/Bobine
	 
	 

	Blanc
	Noir
	WB
	Bobine borne CB/Allumeur (vis platinées) – Bobine/Compte-tours – Témoin de défaillance du freinage conduite à gauche (sur certains modèles, par ex. TR6) – Désembuage de lunette AR
	 
	 

	Blanc
	Rose
	WK
	Fusible radio – Contacteur d’allumage borne 5
	 
	 

	Blanc
	Gris
	WS
	Compte-tours/Bobine
	 
	 

	Blanc
	Orange
	WO
	Feux de détresse/Commande
	 
	 

	Jaune
	 
	Y
	Overdrive – Injection
Condamnation centralisée des portes
	 


	Jaune
	Violet
	YP
	Relais d’overdrive borne C2/Solénoïde overdrive
	
	

	Jaune
	Vert
	YG
	Relais d’overdrive borne W2/Commande d’overdrive
	
	

	Jaune
	Vert clair
	Y/LG
	Moteur d’essuie-glaces/Interrupteur
	
	




Merci à Didier Cornice qui a démarré ce travail de fourmi et à tous les courageux qui ont tenté le délicat exercice de traduire en français (il a fallu, parfois, adapter) une nomenclature qui n’existait jusqu’ici qu’en anglais et que nous avons complétée au fur et à mesure que nous découvrions d’autres affectations qui peuvent varier d’une marque à l’autre pour des raisons pratiques (éviter, par exemple, de se retrouver avec deux fils de couleur identique sur un même instrument ou sur une même borne, ce qui finissait par arriver, vu le nombre d’accessoires qui ont été ajoutés au fil des ans).




