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Couple serrage de clé dynamométrique
 
Description                                                           Désignation              Couple de serrage
                                                                               En ‘‘                                 (kgf.m)
Moteur :                                                                                           
Fixation d’épurateur d’air au plateau arrière……..Vis de blocage 1/2 x ¼……...............1,1
Epurateur d’air au carburateur…………………....…Boulon 2 1/8  x 5/16……….............…1,1
Alternateur / support et plateau av/moteur…….Boulon 4 7/8 x 5/16……….............….3,0
Alternateur/articulation de réglage…………….….Vis de blocage 1x5/16……...........…....2,8
Fixation d’embrayage volant moteur………….....Boulon de 1,65x3/8…………...............3,0
Boulon de bielle……………teinté…………….....….Boulon de 1,65x3/8…………................6,9
       ……….      …………….phosphaté…………………………………….............……..............6,4
Pignon à chaîne/arbre à cames……………….......Vis de blocage 5/16…………...............3,3
Ecrou de poulie de vilebrequin………………….....1x16……………….........…...........…..…20,7
Bouchon de vidange du bloc cylindre…………….1/2 x 20……………………....................4,8
Culasse /bloc………………………………….........…..Goujon 3/8………………….................…6,4
Allumeur /socle………………………………........…..Boulon 5/16x2……………....................2,8
Fixateur de ventilateur ………………………....…..Vis de blocage 3/4 x 1/4…................1,2
Volant moteur au vilebrequin…………………...…Boulon cadmié de 1,03x3/8…............5,5
     …………………………………………………....... « Parkérisé »…………...........….............6,2
Pompe à essence……………………………….....…Goujon 5/16 x 1,16…………................1,9
Boîte de vitesse/Plateau Ar.moteur……………..Goujon 1,56 x 5/16……….............…..1,9
Admission de collecteur à l’échappement…...Goujon 5/16 …………….…...............….1,9
Collecteur/culasse…………………………..…........Goujon 3/8…………….……................…3,5
Boulon/chapeau/palier/vilebrequin……………...Boulon de 3 x7/16……….…................9,0
Bouchon de vidange/carter inférieur……….…Bouchon conique Dryseal 3/8.............3,5
Carter inférieur sur bloc…………………………...Vis de blocage 5/8 x 5/16…................2,8
Bouchon contacteur pression huile/culasse..Bouchon conique 18NPx3/8….............1,9
Fixation joints étanchéité huile/bloc………….Vis 0,94 x 5/16…….....………............….1,9
Cache culbuteur…………………………….…...…Goujon 4,13 x 5/16……..……...............0,3
Socle culbuteur culasse………………….…….…Goujon 3,09 x 3/8………..…...........…...4,7
Joints étanchéité vilebrequin Ar……………….Vis 1 1/8 x 5/16…….……..…................2,8
Support montage moteur Ar./châssis……....Vis blocage 5/8 x 5/16 ……................2,8
Bloc d’étanchéité/plaque de moteur..……...Vis 5/8 x 5/16………………................…2,8
Bougie/culasse…………………………..……...…..Filetage 3/4 de long x 14mm..............2,8
Fixation démarreur……………………..……….....Boulon 2 1/8 x 3/8……….….............…4,7
Couvercle calage plateau moteur av……….…Vis de blocage 3/8 x 5/16….…...........1,4
…………………………………………………............Vis de blocage 7/8 x 5/16 ................2,8
…………………………….........………………...……Goujon 1,16 x 5/16……….…...............2,2
Coude durite sur pompe à eau……………….…Boulon 3/4 x 5/16…………............…...2,8
…………………………………………………..........…Vis de blocage 1 x 5/16…...............…2,8
Pompe à eau sur culasse…………………………..Boulon 3/4 x 5/16…………..............…2,8
…………………………………………………...........…Boulon 1/4 x 5/16 ……...........….…..2,8
………………………………………………..........……Boulon 3/8 x 5/16…………................2,8
Boîte à vitesse :
Carter embrayage/boîte de vitesse……………Boulon 3/8 x 1…………..............……4,4
………………………………………………..…..........Vis de blocage 3/8 x 1 1/8.............4,4
Couvercle boîte de vitesse……………………...Vis de blocage 1/4 x  1/2…..........…1,2
Bouchon de vidange magnétique…………....Bouchon Dryseal 3/8 x 18..............3,5
Bouchon remplissage huile………………………3/8 conique….…….........................3,5
Flasque/arbre secondaire……………………..…Ecrou 5/8…………………....…...........16,6
Contacteur feux recul ,ceinture sécurité...Contacteur 10mm……..………...........1,0
Vis positionnement arbre renvoi M.a……….Vis pointue 5/16 x 1 1/2…..........…..1,9
Couvercle sup.boîte vitesse…………………...Boulon 1/4 x 1 7/8………..…..........…1,4
……………………………………………….........….Vis de blocage 1/4 x 7/8……............1,4
Arbre de transmission et pont arrière :
Plateau montage/pont carter hypoïde………………3/8……………………..........…....5,2
Fixation plateau arr.(arbre roue et moyeu)……....Boulon 5/16………….........……2,8
Chapeau de palier au carter……………………….......Boulon 3/8 x 1,84….............5,2
Grande couronne/ensemble différentiel…………...Boulon 3/8 x 0,72……...........6,4
Fixation Av/Ar arbre transmission…………….........Boulon 3/8 x 1….…….........….4,7
Moyeu/arbre roue………………………………………….5/8….…………….................…16,6
Bouchon vidange et remplissage…………….…..…Dryseal 3/8 x 18……….............3,3
Pont Ar./châssis……………………………….........….Boulon 7/16 x 7,4……..........….6,2
Fixation ressorts suspension…………………......….Goujon 3/8……………..…..........4,7
Joints d’arbre/arbre de roue inférieur………….…Goujon 3/8 .…………….........…..6,4
Suspension avant :
Fixation barre anti-roulis/châssis…………..…..…..Etrier 5/16………………........…….0,6
Ensemble articulation barre anti-roulis……….….Goujon 7/16………….……........….6,2
Goujon barre anti-roulis………………………......…Goujon 3/8………………..….........1,9
Rotule sur triangle supérieur……………...…….…Boulon 1/4 x 5/16…………......…2,8
Goupille de rotule/pivot fusée………………….…Goupille de pivot 7/16…........…..5,2
Etrier de frein…………………………………........…Boulon 1,31 x 7/16..…….....…....9,0
Disque de frein………………………………….........Boulon 1 x 3/8……………….........4,7
Fixation amortisseur…………………………….......Boulon 7/16…………………...........6,4
Suspension Av., support montage/châssis…..Vis de blocage 1 x 3/8….........…4,4
………………………………………………….............Boulon 1/8 x 3/8…………...….......4,4
Fusée/pivot………………………………….......……1/2 sur arbre de fusée…….......…9,0
Extrémité tourillon/triangle…………………..……Boulon ½ x 7/16………….........…6,2
Ensemble au châssis…………………………......…Goujon 3/8………….…….......…...3,5
Suspension arrière :
Fixation inférieure amortisseur………………...…Goupille 7/16…………..…..….....5,2
Axe pivotement amortisseur ………………….…Goupille d’appui 1/2...……...…..6,6
Fixation jambe force/support d’appui…….…..Boulon 1/4 x 3/8…………......…4,4
Ressort/support de pivot………………………....Boulon 5/8 x 5/16………….…...2,8
Plateau pivot fusée/moyeu Ar.Intérieur….….Boulon 3/8 x 7/16………..........6,6
Extrémité ressort /pivot de fusée………….….Boulon 7/16…………..……......…6,6
Direction : 
Joints rotule/écrou fixation barre accouplement….1/2 sur barre accouplement..….5,2
Colonne inférieure/support…………………….......…..Vis de blocage 1/2 x 1/4….....…1,2
Accouplement inférieur/bride supérieure……..…….Boulon 1/4……………...........……1,2
Boulon serrage accouplement…………………..….....1 1/4 x 5/16…………….….......….2,0
Support crémaillère/châssis…………………….........…Etrier 5/16…………...…….......….2,2
Roue/moyeu……………………………………….............Goujon de 3/8……………......…..6,6
Vis creuse bride sécurité……………………..….......…Vis blocage 7/16………….........…2,8
Bride sécurité colonne direction……………….....…..Boulon de 1/4…….……….......….1,2
Volant sur colonne de direction………………....…...9/16 sur la colonne..……….....…4,7
Carrosserie :
Support montage accélérateur…………………....…Boulon 1/2 x 5/16………….......…2,8
Support montage accélérateur tableau bord……..Vis de blocage 1/2 x 1/4…....…1,2
Pivot charnière capot au support maintien…….....Vis de blocage 1 7/8 x 3/8…….4,4
Pare choc/aile carrosserie Ar………………….........…Vis d blocage 3/4 x 5/16…..…..1,9
Support montage pédale embrayage et frein….…Vis de blocage 5/8 x ¼………...1,2
Fixation embrayage et maître-cylindre frein.……...Vis de blocage 7/8 x 5/16..…...2,8
Charnière de porte/carrosserie…………………......…Vis de blocage 7/8 x 5/16…..…2,8
Charnière de portière sur portière……….……….....Vis de blocage ¾ x 5/16……....1,9
Fixation glissière de siège ……………..…………........Vis de blocage 7/8 x ¼…….....1,2
Glissière de siège/plancher……………..………….......Vis de blocage ¾ x ¼……...….1,2
Fixation ceinture sécurité tunnel et seuil…….….…Boulon spécial 7/16………......…4,4
Fixation ceinture sécurité passage roue Ar.……….Boulon spécial 7/16…….….....…4,4
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