                      LA CONSOMMATION   ELECTRIQUE
L’ALLUMAGE VERSION CLASSIQUE CONSOMME QUELQUES AMPERES, SI ON OUBLIE DE COUPER LE CONTACT ON PEUT RELEVER UNE CONSOMMATION DE 4 A 6 AMPERES ET FAIRE CHAUFFER LA BOBINE. AVEC LE CDI LA BOBINE NE CHAUFFE  JAMAIS.
 LES RELEVES QUI ONT ETE FAITS AVEC L’AMPEREMETRE FLUKE TRUE-RMS CLAMP METER 325, SONT  LES SUIVANTS :

	               COURANT DANS LA BOBINE
	COURANT  +12V APC

	 MODE ORIGINE ET SUR +12V
	                             MODE CDI

	           SOUS CONTACT SEUL (+12V)
              ET  RUPTEUR FERME
	          4 AMPERES
	          0 AMPERE
	    0.250 AMPERE

	           RALENTI
	        2.4 AMPERES
	      0.030 AMPERE
	    0.310 AMPERE

	       A 8000T/MN
	           1 AMPERE
	      0.180 AMPERE
	      1.9 AMPERE




 LE BOITIER FONCTIONNE TRES BIEN AVEC 3 PILES DE 4.5V EN SERIE  (BON A SAVOIR EN CAS D’URGENCE !).
ISOLER LE FIL MARRON DU +12V APC LE CONNECTER AVEC LE +DES 3 PILES PUIS LE MOINS(-) DES 3 PILES A LA MASSE. (SOLUTION DE DEPANNAGE).CETTE PARTICULARITE N’EST REALISABLE QU’AVEC LE BOITIER CDI ON PEUT DEDUIRE QU’AVEC UNE BATTERIE FAIBLE  LE  VEHICULE DEMARRERA PLUS FACILEMENT. 
