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Voici les photos d’un accouplement chape/arbre  par une goupille cylindrique 
pleine 
,
 t
otalement cisaillée sous les contraintes et forces axiales. Ça laisse 
dubitatif,
 surprenant n’est-ce pas ? 
 
A
lors la liai
son par une goupille élastique !!!
Mes
 craintes sont bien fondées, je vous garantis, sans faire de calcul de résistance de 
matériaux. 
Dans ce cas on peut facilement imaginer des contraintes dynamiques de chocs répétitifs et alternés « extension compression 
» 
.
 Conclusion doubler le 
goupillage .
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