	Auteur : Charly Lohéac                                 
	01/01/2018

	Voitures concernées : Triumph : Spitfire, TR4, TR6 …….

	Difficulté : facile
	Temps : Une heure

	Outillage nécessaire 
	
Pièces détachées spécifiques et fournitures
1 flotteur neuf (fournisseur Datch 1.70€)
1 plaque de 1.5 mm de Viton (matière caoutchouc fluo carbonée résistance à l’essence garantie)    

	Conseils généraux
En cas de l’utilisation d’un joint en liège, ne pas appliquer une pate à joint même si cette dernière est supposée résister à l’essence.                                                                                                                                    
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- Relever au pied à coulisse les diamètres du joint et le diamètre d’implantation des vis de fixation de la jauge sur le réservoir.
- Coller des bandes de scotch à masquer de tapissier sur une face de la plaque de caoutchouc ;
 -Tracer au compas les 3 cercles concentriques correspondant :
a- au Dia ext du joint,
b- au dia inter du joint, 
c- au diamètre intermédiaire des perçages des 6 vis de fixation de la jauge sur le réservoir,
-Reporter 6 fois le rayon du cercle intermédiaire sur le cercle intermédiaire afin de définir les positions des perçages de vis de fixation.
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-Serrer dans le mandrin de la perceuse à colonne l’emporte pièce doté d’un centreur rétractable.

-placer sur le plateau de la perceuse à colonne le billot de découpe en plastique ;

-ajuster la plaque en caoutchouc sous le centreur de l’emporte pièce puis descendre la broche du mandrin pour découper le caoutchouc (moteur arrêté bien entendu) ;

-renouveler cette opération 6 fois.
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-Coller sur la plaque de contreplaqué la plaque en caoutchouc en utilisant  une bande de scotch double faces ;

-Régler le compas cutter puis découper au diamètre extérieur la plaque en caoutchouc en tournant la plaque de contre plaqué (prendre son temps sans trop de pression sur le compas ;

-Répéter cette opération pour le diamètre intérieur
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-Récupérer le joint découpé ;
 
-Décoller les bandes de scotch ;

-Positionner le joint sur l’embase de la jauge à essence ;
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