SPITFIRE 1500 : FIXATION DE LA COQUE SUR LE CHASSIS.
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A – Masse résineuse (probablement polyester) - Remplacer par SIKA 221 ou équivalent.

B – 1 rondelle aluminium + 1 rondelle caoutchouc (rondelle alu en contact avec le chassis).

C – 1 rondelle caoutchouc.

D – 1 rondelle aluminium.

Rondelle aluminium :

· Diamètre intérieur :
12,7 mm

· Diamètre extérieur :
45 mm

· Epaisseur :

6,8 mm

Rondelle caoutchouc :

· Diamètre intérieur :
12,7 mm

· Diamètre extérieur :
± 49 mm

· Epaisseur :

6,8 mm

· Dureté :

Shore 80 (sous réserve, car la matière a vieilli !)
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