Attention : c’est Google Translate à partir du néerlandais

Moteur et boîte de vitesses complètement révisés .. par une compagnie professionnelle.
Groupe motopropulseur et châssis renouvelés si nécessaire.
Moteur 4 cylindres 1998 ccm. Avec arbre à cames en tête et une puissance d'environ 115 ch.
Système d’injection d’essence Lucas / Bosch L-jetronic. et allumage électronique AC-Delco,
Fourni manuel 5 vitesses
.
Tellement excellent pour de nombreux kilomètres de plaisir sans souci!
Corps complètement exempt de rouille, tous les endroits critiques sont traités au tectyle et à la cire.

Promotions / et accessoires inclus: voir photos

Jantes en alliage de 14 pouces avec pneus radiaux Dunlop 185-65-R14
Amortisseurs Koni sur tout le pourtour, busch en polyéthylène avec système de suspension de roue, système anti-plongée à l'avant de la barre stabilisatrice.
Jambe de force entre les jambes de jambe MacPherson.
Système de climatisation »est renouvelé et fonctionne bien.
Voyez le guidon Motolita
Radio stéréo Triumph avec nouveaux haut-parleurs et antenne.
Écran d'image de vue arrière dans le miroir avec censeurs dans le pare-chocs arrière.
Phares antibrouillard halogènes H4, 2 e avant et 1 pare-chocs arrière.
Chaises de marque Konig avec support lombaire et dossier réglable. Nouvelles chaises rembourrées originales
Couvercle de la valise avec porte-bagages d'origine.
Pare-brise transparent derrière les sièges
Livres d'atelier et comptes de liste de partage présents.

Le TR7 est livré départ usine avec ce système d'injection de Bosch
Lucas a été repris par Bosch à l'époque.
Avec le test d'achat, j'ai remarqué que la boîte de vitesses et le différentiel du moteur sont mauvais beaucoup d'huile. Après environ 2 ans après l'achat en usage avait 1 cylindre pas bon
Plus de travail (segments de piston usés.) Le moteur et la culasse sont complètement démontés
. Le bloc-cylindres est usé, le vilebrequin est aiguisé, les roulements de bielle du vilebrequin sont remplacés.
Nouveaux pistons d'origine montés, guides de soupapes de culasse renouvelés, certaines soupapes
Remplacé, soupapes et sièges rectifiés, sol de culasse plat.
La boîte de vitesses a bien fonctionné mais a été démontée et en cas de doute / nécessité de remplacer les roulements.
Idem différentiel. Naturellement, les nouveaux joints et garnitures d'étanchéité sont utilisés partout.
Auto a maintenant compte 6854 km
Moteur et mécanique 100% comme neuf.
Vous pouvez donc parcourir plusieurs milliers de kilomètres sans problèmes.
Inspection APK néerlandaise valable jusqu'en février 2019.
L'état de la peinture / peinture métallique est très bon, le fond est recouvert.
La capote est en bon état et soignée, elle est équipée d’une nouvelle lunette arrière transparente.

Comme je l'ai écrit, l'injection L-jetronic de Bosch n'est livrée qu'aux États-Unis.
Ce système d'injection est également largement utilisé par VW, Mercedes, Fiat, etc. J'ai ceci
Description complète et liste de partage de Bosch.bij.
Quand j'ai acheté la voiture, il avait déjà cette couleur de manteau (Triumph color Persian Aqua)
le nouveau hayon avec spoiler monté et pulvérisé pour rendre le dos plus beau.
Les sièges d'origine sont construits avec un nouveau diaphragme en caoutchouc, un nouveau polyéther et un nouveau rembourrage
